***SDM PREFER***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

hostname W-SW

!

vlan 11

name STOCK1

vlan 22

name STOCK2

vlan 33

name STOCK3

!

ip domain-name ipege.local

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

!

username ansible privilege 15 secret ansibleipege

username manage privilege 15 secret management9654

!

interface range FastEthernet0/1-8

switchport access vlan 11

!

interface range FastEthernet0/9-16

switchport access vlan 22

!

interface range FastEthernet0/17-24

switchport access vlan 33

!

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,11,22,33

!

interface Vlan11

ip address 192.168.11.253 255.255.255.0

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

no shutdown

!

line vty 0 4

transport input ssh

login local

end