hostname F-SW2

!

ip domain-name ipege.local

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

!

int vlan 1

ip address 172.20.0.251 255.255.240.0

no shutdown

!

username ansible privilege 15 secret ansibleipege

username manage privilege 15 secret management9654

!

spanning-tree mode rapid-pvst

!

interface FastEthernet0/23

channel-group 1 mode on

!

interface FastEthernet0/24

channel-group 1 mode on

!

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

!

line vty 0 4

transport input ssh

login local

!

end